เปลี่ยนเป็น แสดงการ์ดและรีเลย์

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ที่เกิดจากการเปิด/ปิดไฟในระบบเท่านั้น ประกอบด้วย หมายเลขการ์ดและรีเลย์ โดยไม่ระบุเลขห้อง ข้อมูลจะมี 5 หลัก 4 หลักแรกจะเป็น การ์ด+รีเลย์ หลักที่ 6 ถ้าเป็น 1 คือ เปิดไฟ 0 คือปิดไฟ เช่น 0102@1 หมายถึง การ์ด01 รีเลย์02 สั่งเปิดไฟ
..
ขั้นตอนการตรวจสอบ

- คลิกไอคอน "กำหนดตัวแปร"

- กำหนด 0 เพื่อไม่เก็บประวัติ
- กำหนด 1 เพื่อเก็บประวัติ จะทำให้ระบบช้าลง
- กำหนด 2 เพื่อเก็บประวัติแบบแสดงรายการสุดท้าย
  จะทำให้ระบบช้าลงอีก
- หลังจากทดสอบแล้ว ควรตั้งค่าระบบเป็น 0 เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น

- เข้าทำงานโปรแกรมโรงแรมตามปรกติ

สรุป
กรณีเมือโปรแกรมสั่งเปิด/ปิดแล้ว แต่ไฟที่ห้องไม่เปิดหรือปิดตามที่เราสั่ง *ตรวจสอบหน้าต่างทางซ้ายว่ามี การ์ดและรีเลย์ แสดงหรือไม่ -ถ้าไม่มี น่าจะเกิดจากผู้ใช้หรือโปรแกรม ให้ลองส่งใหม่อีกรอบ -ถ้ามี แต่ไฟที่ห้องไม่ทำงาน ให้ไปดูที่ตู้คุมไฟ ถ้าไฟในตู้คุมไฟติดแปลว่า มีปัญหาตั้งแต่ตู้ไฟไปห้อง ให้ติดต่อช่าง
-ถ้ามี แต่ไฟที่ห้องไม่ทำงานและไฟที่ตู้คุมไฟไม่ติดแปลว่า อาจต้องติดต่ออำพันเพื่อให้ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบส่งไฟ

Ref.: txt2com_remark.html