*txt2com.exe  ,DT : 11/12/22 14:00
D:\BdPosVFP\txt2com.exe
ชุดคำสั่ง 
txt2com 0 COM? n FT ---> แสดงค่าด้วยและส่งตรงๆ 
txt2com 1 COM? n FT ---> ส่งตรงๆ 
txt2com L COM? n 0 ---> ส่งแบบวนลูปรับค่าtext 
txt2com C ---> เช็คการ์ด 
txt2com D ---> ลบไฟล์ช่วยงาน
txt2com S ---> ตั้งค่าการทำงาน
n= 1-6 
FT = ไฟล์หรือข้อความ

เน้นพิเสษ
txt2com 1 com1 2 :M01011 สำหรับอำพัน
txt2com 1 com1 6 :M01011 สำหรับ Halls
txt2com L com? n 0-- > วนลูป รับค่าไฟล์ข้อความ
txt2com C -- Check Com Port
com1               เปลี่ยนCom ตามต้องการ
2                     2=อำพัน 5=KIP 6=Halls
0                     0 - 6 ไว้ทดลองกรณีต่างๆ


txt2com.ini ,DT:10/12/22 17:28
txt2com.ini  สำหรับตั้งค่าการทำงาน เน้นใช้กับ txt2com L
Ho2Mach        โพลเดอร์ที่เก็บเท็กซ์ไฟล์ จากโปรแกรมโรงแรม
2                     เก็บประวัติข้อมูลเปิดปิดไฟ 0=ไม่เก็บ 1=เก็บ 2=เก็บประวัติแบบล่าสุดด้วย
สำหรับรัน ไฟล์ตรงๆ txt2com
com1               เปลี่ยนCom ตามต้องการ
2                     2=อำพัน 5=KIP 6=Halls
4                     0-6 ไว้ทดลองกรณีต่างๆ ในชุดใหญ่
0                     0-6 ไว้ทดลองกรณีต่างๆ ในชุดเล็ก

***ใช้สำหรับทั่วไป
บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนค่าเป็น 0-2 เพื่อเก็บประวัติ
บรรทัดที่ 6 เปลี่ยนค่าเป็น 0-6 เพื่อทดลองส่งไฟที่เหมาะสม ชุดใหญ่
บรรทัดที่ 7 เปลี่ยนค่าเป็น 0-6 เพื่อทดลองส่งไฟที่เหมาะสม ชุดเล็ก


R:\Temp\History\Open.txt ,DT:14/12/22 13:09
R:\Temp\History\Open.txt
Start : 14/12/2022 13:09:58


R:\Temp\History\OpenR.txt  สำหรับเก็บประวัติการทำงานจากท้าย****


